ASFALTTIASEMAN REKISTERÖINTI-ILMOITUS

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin asfalttiaseman voi rekisteröidä?"

ASFALTTIASEMA, JOLLE REKISTERÖINTIÄ HAETAAN

Kyseessä on	uusi asfalttiasema	Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta
olemassa olevan asfalttiaseman toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta	Mitä muutos koskee?
olemassa olevan asfalttiaseman ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §)	Mitä muutos koskee?
rekisteröidyn aseman toiminnan tai tietojen muuttaminen (YSL 170 §)	Mitä muutos koskee?

REKISTERÖIDYN ASFALTTIASEMAN TOIMINNAN MUUTOS (VNa 846/2012, 22 §)

Kyseessä on	asfalttijätteen hyödyntäminen lentotuhkan hyödyntäminen asfalttijätteen murskaaminen tuotannon merkittävä lisääminen muu syy, mikä?	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta
1. TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi	Kotipaikka	Y-tunnus
Postiosoite ja -toimipaikka	Käyntiosoite ja posti- toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Ilmoituksen tekijän nimi	Postiosoite ja -toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite ja -toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
2. ASFALTTIASEMAN YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI SEKÄ TIEDOT ASEMAN YMPÄRISTÖSTÄ (3, 5, 17 §)
Aseman nimi	Sijaintipaikka (kunta, kylä)	Katuosoite	Kiinteistötunnus
Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Aseman yhteyshenkilön nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Yhteyshenkilö ei tiedossa, tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Toiminnan vastuuhenkilön nimi (jos eri kuin aseman yhteyshenkilö)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite	Vastuuhenkilö ei tiedossa, tiedot ilmoitetaan myöhemmin

Asfalttiaseman koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa:

pohjoinen (N)

itä (E)

Tiedot asfalttiaseman sijaintipaikan olosuhteista

Kaikki häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 m etäisyydellä asfalttiaseman häiriötä aiheuttavasta toiminnasta:

Kohde*	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Etäisyys asfalttiasemasta (m)	Merkintä laitoksen sijaintikartalla (liite A)
Asuinkiinteistö
Loma-asunto
Koulu tai päiväkoti
Leikkikenttä
Sairaala
Virkistysalue
I tai II luokan pohjavesialue
Pohjavedenottamo
Natura 2000 -alue
Muu luonnonsuojelukohde
Muu häiriölle altis kohde

* Kohteet on merkittävä myös sijaintikarttaan (liite A)

Lähiseudulla sijaitsee muita ympäristöä kuormittavia toimintoja, mitä? Etäisyys asemasta m

Kiinteistöllä sijaitsevat toiminnot, jotka eivät kuulu asfalttiasemaan:

varikko

toimistorakennus

muu, mikä?

Lisätietoja kohtaan 2:

3. TIEDOT ALUEEN KAAVOITUKSESTA (5 §)

Asemakaava, aseman sijaintipaikan kaavamerkintä

Yleiskaava

Poikkeamispäätös

Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

Lisätietoja kohtaan 3:

4. TIEDOT ASFALTTIASEMAN YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

Myöntämis-päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voimainen	Vireillä
Ympäristölupa
Rakennuslupa
Poikkeamispäätös
Toimenpidelupa
Maanomistajan suostumus aseman sijoittamiselle
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä
Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Muu, mikä?

Lisätietoja kohtaan 4:

5. TIEDOT ASFALTTIASEMAN TOIMINNASTA, RAAKA-AINEISTA, TUOTANNOSTA, KAPASITEETISTA JA TOIMINTA-AJOISTA (4, 10 §)

Kyseessä on

kiinteä asema

kiinteä asfalttijätteen murskaamo

siirrettävä asema

siirrettävä asfalttijätteen murskaamo

muu, mikä?

Polttoaineena massanvalmistuksessa on

raskas polttoöljy

kevyt polttoöljy

maakaasu

muu, mikä?

Arvioitu määrä (t/a)
Asfaltin suunniteltu tuotanto tuotantokapasiteetti
Asfalttijätteen suunniteltu käyttö käyttökapasiteetti
Lentotuhkan suunniteltu käyttö käyttökapasiteetti

Asfalttiasemalle vastaanotettava asfalttijäte ei sisällä kivihiilitervaa, vaarallista jätettä tai muuta siihen kuulumatonta materiaalia

Massanvalmistuksessa käytettävä lentotuhka on CE-merkittyä

Aseman arvioitu normaali vuotuinen toiminta-aika

pvm

viikonpäivät

kellonaika

Aseman arvioitu poikkeuksellinen toiminta-aika

pvm

viikonpäivät

kellonaika (klo 22–05 välillä)

kuinka monena päivänä yhteensä toimitaan poikkeuksellisina aikoina

Asfalttijätteen murskaamon arvioitu vuotuinen toiminta-aika

pvm

viikonpäivät

kellonaika

Lisätietoja kohtaan 5:

6. TIEDOT ASFALTTIASEMAN TEKNISISTÄ RAKENTEISTA (6, 11 §)

Asfalttiaseman käyttöönottovuosi

Piipun korkeus maanpinnasta m

Lentotuhkan varastosiilon tilavuus m3

Asemalla on uusiomassa- eli RC-rumpu

Tankkauslaitteisto on varustettu lukittavalla sulkuventtiilillä

Säiliökohtaiset tiedot nestemäisistä aineista

Säiliön numero
Varastoitava aine
Tilavuus m3
2-vaippainen
Kiinteästi valuma-altaallinen
Ylitäytönestin
Vuodonilmaisujärjestelmä
Pinnanmittausjärjestelmä
automaattinen
manuaalinen
Viimeisin tarkastusajankohta (pvm)
Käyttöönottovuosi

Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueita koskevat tiedot

Käsittelyalue	Jakelualue
Työkoneiden polttoaineet	Työkoneiden voiteluaineet	Kemikaalit	Työkoneiden polttoaineet	Työkoneiden voiteluaineet
Nesteiden läpäisemättömyyden varmistaa
allas
muovikalvo
asfaltti
muu, mikä?
Alue on korotettu reunoiltaan

Lisätietoja kohtaan 6:

7. TIEDOT jäte- ja hulevesien käsittelystä SEKÄ PÄÄSTÖISTÄ VETEEN JA VIEMÄRIIN (12 §)

Talousjätevedet

toiminnassa ei muodostu talousjätevesiä siirry kohtaan Öljyiset hulevedet

johdetaan jätevesiviemäriin

johdetaan umpikaivoon, josta kuljetetaan jätevesiviemäriin

käsitellään muulla talousjätevesien käsittelyä koskevan VNa 157/2017:n mukaisella tavalla, miten?

Öljyiset hulevedet

kerätään umpisäiliöön, josta toimitetaan ympäristöluvanvaraiseen käsittelyyn siirry kohtaan Muut hulevedet

johdetaan öljynerottimeen täytä alla oleva taulukko

Erotin 1	Erotin 2
Erottimen luokitus
luokka I (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 5 mg/l)
luokka II (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 100 mg/l)
Hulevedet johdetaan erottimeen
polttonesteiden käsittelyalueilta
polttonestesäiliöiden suoja-altaista
voiteluaineiden käsittelyalueilta
muualta, mistä?
Erottimesta poistuvat vedet johdetaan
jätevesiviemäriin
sadevesiviemäriin
Purkureitti ja -kohta on merkitty sijaintikarttaan (liite A)
vesistöön
Purkureitti ja -kohta on merkitty sijaintikarttaan (liite A)
umpisäiliöön
muualle, mihin?
Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä
Viemärissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenottokaivo
Viemärissä on välittömästi öljynerottimen jälkeen sulkuventtiilikaivo

Muut hulevedet

Kiinteistöllä on hulevesien keräysjärjestelmä

johdetaan kunnan sadevesiviemäriin

johdetaan suoraan ojaan tai vesistöön

imeytetään maahan

käsitellään muulla tavalla, miten?

Lisätietoja kohtaan 7:

8. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN (6 §)

Päästöt

Arvio päästöistä ilmaan vuodessa suunnitellulla tuotantomäärällä

Päästö (t/a)
Hiukkaset
Rikkidioksidi (SO2)
Typen oksidit (NOx)
Hiilidioksidi (CO2)

Päästöjen vähentämistekniikat ja -menetelmät

Asfalttiasemalla on käytössä hiukkaspäästöjen vähentämiseksi

rauhoituskammioita (pölytalo): käyttöönottovuosi , peruskorjaus- tai uusimisvuosi

sykloni

multisykloni

märkäsuodatin

kuivasuodatin (kasettisuodatin)

elevaattorien kotelointi

seulastojen kotelointi

sekoittimien kotelointi

muu, mikä?

Savukaasujen lisäksi myös muut hiukkasia sisältävät poistokaasut johdetaan pölynerottimeen

Poltin on

otettu käyttöön (vuosi)

peruskorjattu (vuosi)

uusittu (vuosi)

Pölyämistä on vähennetty

raskaiden ajoneuvojen liikennöinnistä johtuen aseman alueella, miten?

kiviaineskuormien purkamisen yhteydessä, miten?

kiviaineksen käsittelyn yhteydessä varastoalueilla, miten?

asfalttijätteen murskauksen yhteydessä, miten?

muualla, missä ja miten?

Lisätietoja kohtaan 8:

9. TIEDOT HAJULÄHTEISTÄ (7 §)

Miten aseman hajupäästöjä on vähennetty tai suunnitellaan vähennettäviksi?

Lisätietoja kohtaan 9:

10. TIEDOT TOIMINNAN MELUTASOISTA JA MELUNTORJUNTATOIMISTA (8, 9 §)

Melulähde	Käyntiaika (h/vrk)	Äänitehotaso (LWA (dB))	Melu on kapeakaistaista tai iskumaista	Käytössä olevat meluntorjuntatoimet	Suunnitellut meluntorjuntatoimet

Asfalttiasemalla asioivien raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen lukumäärä ajoneuvoa/vrk

Aseman toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa on

mitattu, ajankohta: mittausraportti on liitetty ilmoituksen liitteeksi E

arvioitu laskelmilla, ajankohta: laskelmat on liitetty ilmoituksen liitteeksi E

Lisätietoja kohtaan 10:

11. TIEDOT TOIMINNASSA SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA (13 §)

Jätteiden arvioidut määrät ja toimituspaikka

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Vastaanottaja
Tavanomaiset jätteet
Sekajäte
Pahvi
Paperi
Biojäte
Metallit
Lasi
Käsittelemätön puu
Muu, mikä?
Vaaralliset jätteet
Öljynerottimien öljykerros
Öljynerottimien pohjaliete
Jäteöljyt
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)
Liuotinjäte
Akut ja paristot
Loisteputket
Käsitelty puu
Muu, mikä?
Jätevesilietteet
Muut jätteet, mitkä?

Vaarallisten jätteiden varastointitila on

lukittu

katettu

tiivispohjainen

Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen vähintään kerran vuodessa

Kaikki jätteet toimitetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu

Lisätietoja kohtaan 11:

12. TIEDOT MAAPERÄSTÄ JA SEN TILASTA (11 §)

Asfalttiaseman alueen aiempi käyttötarkoitus:

luonnontilainen

kiviainesten ottoalue

teollisuus, minkä toimialan?

muu toiminta, mikä?

ei tiedossa

Maaperän epäillään olevan pilaantunutta aikaisemman toiminnan seurauksena

Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on tutkittu; ajankohta

Maaperä on puhdistettu; puhdistuksen ajankohta

Lisätietoja kohtaan 12:

13. TIEDOT RISKIEN HALLINNASTA, TARKKAILUSTA JA MITTAUKSISTA (14–16, 18–20 §)

Riskien vähentämistoimet

Asemalla on toimintasuunnitelma poikkeustilanteita ja onnettomuuksia varten, päivitetty viimeksi (pvm)

Asfalttiasemalla on riittävä alkusammutuskalusto ja vuotojen torjuntakalusto

Viemärin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu, merkitty ja suojattu siten, että

kaivoon on esteetön pääsy

sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksettä

Tarkkailu ja mittaukset

Pölynerottimien kuntoa ja toimintaa tarkkaillaan päivittäin

Hätäkatkaisimien ja hälyttimien tarkastukset sekä toimintaohjeet

Kohde	Toiminnan tarkastustiheys (kertaa/vuosi)	Viimeisin tarkastusajankohta (pvm)	Asemalla on ohjeet kohteen tarkastamista varten
Polttoaineen jakelulaitteen hätäkatkaisin
Öljynerottimien pinnankorkeuden hälytin
Polttonestesäiliöiden pinnankorkeuden hälyttimet
Polttonestesäiliöiden ylitäytönestimien hälyttimet
Polttonestesäiliöiden vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet
Muu kohde, mikä?

Öljynerottimet tyhjennetään

säännöllisesti, tyhjennysväli kk

tarvittaessa tarkastusten perusteella

tarvittaessa pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä

muuten, milloin?

Öljynerottimista poistuvista vesistä otetaan näyte

vuosittain

muuten, miten usein?

Jos toiminta sijaitsee alle 500 metrin päässä häiriölle alttiista kohteista,

toiminnanharjoittaja on osoittanut luotettavin ja yleisesti hyväksytyin arviointimenetelmin, että melutason arvot eivät ylity häiriölle alttiissa kohteissa, miten? toiminnanharjoittajan ei tarvitse tarkkailla melupäästöjä

toiminnanharjoittaja on osoittanut luotettavin ja yleisesti hyväksytyin mittauksin, että melutason arvot eivät ylity häiriölle alttiissa kohteissa, miten? toiminnanharjoittajan ei tarvitse tarkkailla melupäästöjä

Toiminta sijaitsee yli 500 m etäisyydellä meluhaitoille altistuvista kohteista ja maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja voidaan perustellusti olettaa, että melutason ohjearvot eivät ylity toiminnanharjoittajan ei tarvitse erikseen osoittaa melutason ohjearvojen alittuvan eikä tarkkailla melupäästöjä

Lisätietoja kohtaan 13:

14. MUUT TIEDOT

Liitteet

Sijaintikartta (liite A)

Asemapiirros (liite B)

Asemakaavakartta, jos asfalttiasema sijaitsee asemakaava-alueella (liite C)

Lainhuutotodistus (liite D)

Melumittausraportti/melulaskelma, jos tehty (liite E)

Lisätietoja kohtaan 14: