REGISTRERINGSANMÄLAN FÖR

ENERGIPRODUCERANDE

ANLÄGGNINGAR

DIARIEFÖRINGSUPPGIFTER

(Myndigheten fyller i) Diarieanteckning	Myndighetens kontaktuppgifter
Anmälan har kommit in

Före ifyllandet av blanketten lönar det sig att noggrant läsa igenom anvisningarna, punkten "När kan en energiproducerande anläggning registreras?".

ANLÄGGNING SOM REGISTRERINGSANSÖKAN GÄLLER
Ny anläggning	Planerad tidpunkt för inledandet av verksamheten
Väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig anläggning (MSL 29 §)	Planerad tidpunkt då ändringen tas i bruk
Vad gäller ändringen?
Ändring av miljötillståndet för en befintlig anläggning (MSL 89 §)	Vad gäller ändringen?
Ändring av verksamheten eller uppgifterna av en registrerad anläggning (MSL 170 §)	Vad gäller ändringen?
Registrering av en befintlig anläggning av någon annan orsak
1 En energiproducerande anläggning består av energiproducerande enheter (pannor, gasturbiner och förbränningsmotorer) vid anläggningen samt alla andra verksamheter som är nära anslutna till enheternas verksamhet, bland annat bränsleförråd. Om det vid anläggningen finns enbart en energiproducerande enhet utgör den en separat energiproducerande enhet. 1. VERKSAMHETSUTÖVARENS NAMN OCH KONTAKTINFORMATION
Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn	Hemort	FO-nummer
Postadress och postanstalt	Besöksadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Anmälarens namn	Postadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Kontaktpersonens namn (om denne är en annan person än anmälaren)	Postadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress)
2. DEN ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNINGENS KONTAKTINFORMATION OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS SAMT UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGENS OMGIVNING (4 §)
Anläggningens namn	Förläggningsplats (kommun, stadsdel/by)
En energiproducerande enhet som ska flyttas, ej permanent förläggningsplats
Gatuadress	Fastighetsbeteckning
Branschkod (TOL) 35112 särproduktion av elektricitet med värmekraft 35113 samproduktion av elektricitet och fjärrvärme 35115 industrins el- och värmeproduktion 35301 särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla 35302 särproduktion av industrins värme och kyla annat, vad? (t.ex. värmeproduktion för enskilda fastigheter eller grupp av fastigheter)
Anläggningens kontaktperson	Telefonnummer
E-postadress	Kontaktperson inte angiven, uppgifter lämnas senare

Anläggningens koordinater i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN

norr (N)

öst (E)

Uppgifter om anläggningens omgivning

Objekt som exponeras för störningar och andra känsliga objekt som ligger på mindre än 1 km avstånd från anläggningen (på mindre än 500 m avstånd, om det gäller en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på högst 5 MW):

Närmsta objekt *	Objektets namn	Avstånd från anläggningen (m)	Beteckning på lägeskartan (bilaga A)
Bostadsfastighet
Semesterbostad
Skola eller daghem
Lekplats
Sjukhus
Rekreationsområde
Grundvattenområde av klass I eller II
Grundvattentäkt
Natura 2000-område
Annat naturskyddsområde
Annat objekt som exponeras för störningar

* Objekten ska också anges på lägeskartan (bilaga A)

Andra verksamheter som belastar miljön i närområdet, vilka?

Avstånd från anläggningen (m):

Finns det andra verksamheter på samma fastighet som inte har samband med den energiproducerande anläggningen?

Nej

Ja, vilka?

Tilläggsuppgifter till punkt 2:

3. UPPGIFTER OM PLANLÄGGNINGEN AV OMRÅDET (4 §)

Planläggning av området, status1

Detaljplan, tomtens planbeteckning:

Generalplan

Undantagsbeslut

Ingen plan med rättsverkningar

Planändring som gäller verksamheten är aktuell

1 Uppgifter om planläggningen av området behöver inte visas upp för flyttbara energiproducerande enheter

Tilläggsuppgifter till punkt 3:

4. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGENS MILJÖTILLSTÅND OCH ANDRA GÄLLANDE TILLSTÅND, AVTAL, BESLUT OCH ANMÄLNINGAR

Beviljandedatum	Myndighet/aktör	Anhängigt
Miljötillstånd
Bygglov och/eller åtgärdstillstånd
Avledning av avloppsvatten
Avtal om anslutning till allmänt eller annat avlopp
Avtal om industriavloppsvatten
Tillstånd att avleda avloppsvatten i vattendrag
Tillstånd att avleda avloppsvatten i dike eller i marken
Markägarens samtycke till avledning av avloppsvatten
Kemikalieanmälan eller -beslut
Tillstånd eller beslut som gäller industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier och brännbara gaser
Beslut om begränsad industriell hantering och upplagring av kemikalier
Annat, vilket?

Tilläggsuppgifter till punkt 4:

5. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGENS VERKSAMHET, VILKA BRÄNSLEN SOM ANVÄNDS OCH VILKEN TEKNIK SOM ANVÄNDS FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP

Uppgifter som gäller hela anläggningen

År då anläggningen inledde verksamheten:

Den energiproducerande enhetens sammanlagda bränsleeffekt: MW

Uppgifter per enhet

Om det finns flera energiproducerande enheter (pannor, gasturbiner eller förbränningsmotorer) vid anläggningen, ska uppgifterna om respektive enhet lämnas separat.

Uppgifterna för den första pannan, gasturbinen eller förbränningsmotorn anges här, och uppgifterna om resten av enheterna på en separat bilageblankett (6035a).

Enhetens namn eller beteckning (namnet eller beteckningen anges också på situationsplanen/lägeskartan)
Ansökan gäller1	en ny enhet	Planerad tidpunkt för inledandet av verksamheten
en befintlig enhet	Tidpunkt för inledandet av verksamheten2
en väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig enhet	Planerad tidpunkt då ändringen tas i bruk	Vad gäller ändringen:
Bränsleeffekt (MWp)
Beräknad effektnivå i snitt (MW)
Beräknat antal drifttimmar per år (h/a)
Produktion	El (GWh/a)	Processånga (GWh/a)	Värme (GWh/a)

1 Som en befintlig enhet betraktas en enhet som har tagits i bruk före 20.12.2018 (eller senast 20.12.2018, om enheten har registrerats eller beviljats miljötillstånd före 19.12.2017). I annat fall är det fråga om en ny enhet.

2 Om datum för inledande av verksamheten vid den befintliga enheten inte är känt, ska bevis på att enheten har tagits i bruk före 20.12.2018 visas upp vid behov.

Typ av energiproducerande enhet	Förbränningsprocess	Förbränningsteknik	Teknik som används för att minska utsläpp
Panna	Förbränning med brännare	Partiklar
Elektrofilter
Rostförbränning	Fast brännare	Spärrfilter
Mekanisk brännare	Skrubber
Fast + mekanisk brännare	Cyklon
Svävbäddsförbränning	Bubblande bädd	Multicyklon
Cirkulerande bädd
Svävbädd + brännare	Svaveldioxid
Restvärmepanna	Brännare	Tillförsel av absorbent
Kväveoxider
Gasturbin	Low-NOx -brännare
Tillförsel av överluft
Förbränningsmotor	Dieselmotor	Oljedieselmotor (GI)	Annan stegvis tillförsel av förbränningsluft
Gasdieselmotor (GD), gas	Stegvis bränsletillförsel
Gasmotor	Motor med gnisttändning (SG)
Tvåbränslemotor (DF), gas
Förgasare	Förgasningsförbränning	Förgasning Pyrolys
Annan, vilken?	Annan, vilken?	Annan, vilken?	Annan, vilken?

Uppgifter om bränslen som används

Bränsle	Andel av bränsleenergi (variationsvidd %)	Sammanlagd energi (GJ/a)	Effektivt värmevärde (MJ/kg, MJ/m3 (n))	Mängd	Svavelhalt (%)
t/a	(1 000 m3/a)
Fast biomassa1, vilken?
Torv
Kol
Annat fast bränsle, vilket?
Lätt brännolja
Tung brännolja
Annat flytande bränsle, vilket?
Naturgas
Annat gasformigt bränsle, vilket?

1 Som fast biomassa betraktas bland annat trä, rörflen, halm och pelletar.

Enligt bilaga 1 A om gränsvärden för utsläpp i statsrådets förordning 1065/2017 får energiproducerande enheter följa lägre gränsvärden om enhetens verksamhet har begränsats utifrån ett av de undantag som beskrivs i bilagan (P1–P6). Ange nedan om ett av undantagen i fråga ska följas i enhetens verksamhet:

På befintliga enheter tillämpas permanenta undantag som gäller enheter på över 5 MW fr.o.m. 1.1.2025 och enheter på 1–5 MW fr.o.m. 1.1.2030 Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod (undantag P1) Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 1 000 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod (undantag P2)
På befintliga enheter på mer än 5 MW tillämpas tidsbegränsade undantag som gäller 1.1.2025–1.1.2030 Verksamhetsutövaren förbinder sig att leverera minst 50 procent av produktionen av nyttiggjord värme räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod till ett öppet fjärrvärmenät (undantag P3) Verksamhetsutövaren förbinder sig att huvudsakligen använda fast biomassa som bränsle (undantag P4) Verksamhetsutövaren förbinder sig att använda enheten till att driva kompressionsstationer för gas i ett nationellt gastransmissionssystem (undantag P5)
Ett undantag som gäller nya enheter från och med den dag som enheten har registrerats Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod (undantag P6)

Tilläggsuppgifter till punkt 5:

6. UPPGIFTER OM UTSLÄPP TILL LUFT (5–6 §)

Den energiproducerande anläggningens utsläpp till luft per enhet

Energipro-ducerande enhet	Partiklar	NO2	SO2	CO2 FOSS	CO2 BIO
mg/m3(n)	t/a	mg/m3(n)	t/a	mg/m3(n)	t/a	t/TJ	t/a	t/TJ	t/a
Samman-lagt
Koncertrationerna (mg/m3(n))anges omräknade till följande syrehalter: Pannor, fasta bränslen: 6 % O2 Pannor, flytande och gasformiga bränslen: 3 % O2 Gasturbiner: 15 % O2 Förbränningsmotorer: 15 % O2

Tilläggsuppgifter till punkt 6:

7. UPPGIFTER OM SKORSTENSHÖJD OCH OM GRUNDERNA FÖR DIMENSIONERINGEN AV SKORSTENEN (7 §)

Skorstenens nummer eller identifierare
Energiproducerande enhet eller enheter, vars rökgaser leds till skorstenen i fråga
Skorstens utsläppshöjd från markytan1 (m)

1 Mätt från markytan vid produktionsbyggnaden

Skorstenshöjden har fastställts med stöd av

tabellen i bilaga 2 till förordning 1065/2017

en spridningsmodell (presenteras i bilaga D)

ett skorstensnomogram eller en metod för att mäta skorstenshöjden för nya enheter på 1–5 MW (presenteras i bilaga D)

Tilläggsuppgifter om ny energiproducerande enhet med en bränsleeffekt på minst 5 MW

På mindre än 500 meters avstånd från en energiproducerande enhet finns följande som är högre än 30 meter1

en byggnad

ett terränghinder

en markyta

1 Mätt från markytan vid produktionsbyggnaden

Tilläggsuppgifter till punkt 7:

8. UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV AVLOPPS- OCH DAGVATTEN SAMT OM UTSLÄPP TILL VATTEN OCH AVLOPP (9–11 §)

Avloppsvatten som bildas i rökgasskrubbrar och vid kondensering av rökgaser (kondensvatten)

Anläggningen har ingen rökgasskrubber → gå till punkten 'Regenererat vatten'

Leds till avloppsverkets avlopp eller till ett vattendrag (t.ex. en bäck, å eller sjö eller till havet)

och före avledningen neutraliseras, klarnas och filtreras vattnet

Leds till ett dike

och före avledningen genomgår vattnet kemisk fällning och sedan klarnas och filtreras vattnet

Behandlas med någon annan motsvarande metod (ska godkännas av den kommunala miljövårdsmyndigheten, 9 § 2 mom. i statsrådets förordning 1065/2017), på vilket sätt (använd vid behov en separat bilaga)?

Regenererat vatten

Verksamheten ger inte upphov till regenererat vatten → gå till punkt 'Sotningsvatten'

Neutraliseras efter demineralisering

Behandlas på något annat sätt, hur?

Sotningsvatten

Verksamheten ger inte upphov till sotningsvatten → gå till punkt 'Vatten från betning'

Leds till avloppsverkets avlopp

Före avledningen neutraliseras och klarnas vattnet

Uppsamlas och sänds för behörig behandling

Vatten från betning

Verksamheten ger inte upphov till vatten från betning → gå till punkt 'Oljehaltigt spillvatten'

Leds till avloppsverkets avlopp

Före avledningen neutraliseras vattnet

Uppsamlas och sänds för behörig behandling

Sköljvatten från betning leds

till avloppsverkets avlopp

till terrängen/vattendrag

Oljehaltigt spillvatten

På anläggningen bildas inget oljehaltigt spillvatten → gå till punkt 'Hushållsavloppsvatten'

Avledning av oljehaltigt spillvatten

Vatten från påfyllnings- och utloppsställen för flytande bränslen	Vatten från skyddsbassänger som omger oljecisterner	Annat vatten som kan innehålla olja, vilket?
Leds till en samlingsbrunn
Samlingsbrunnen har försetts med ett larmsystem som anger när brunnen är full
Leds till en oljeavskiljare
Klassificering av avskiljare (SFS-EN 858-1)
klass I (kolvätehalten i det utgående vattnet < 5 mg/l)
klass II (kolvätehalten i det utgående vattnet < 100 mg/l)
Det utgående vattnet från en oljeavskiljare leds till
avloppsverkets avlopp
dagvattenavlopp
utloppsväg och utloppsställe har angetts på lägeskarta (bilaga A)
vattendrag
utloppsväg och utloppsställe har angetts på lägeskarta (bilaga A)
sluten behållare
någon annan plats, vilken?
Oljeavskiljaren har försetts med ett larmsystem som anger när oljetråget är fullt
I avloppet finns det en provtagnings- och avstängningsventilbrunn omedelbart efter oljeavskiljaren

Det är fråga om en enhet som avses i 10 § 6 och 7 mom. i statsrådets förordning 1065/2017 och som använder andra likvärdiga eller alternativa metoder vid behandlingen av oljehaltigt avloppsvatten. Motivera varför undantaget används och beskriv de metoder som används (använd vid behov en separat bilaga):

Hushållsavloppsvatten

leds till avloppsverkets avlopp

leds till en sluten behållare, från vilken avloppsvattnet transporteras till avloppsnätet

behandlas på något annat sätt enligt 16 kap. i miljöskyddslagen och statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet 157/2017, vilket?

Regn- och smältvatten (dagvatten)

leds till avloppsverkets avlopp

leds till avloppsverkets regn- och dagvattenavlopp

leds direkt till ett dike eller vattendrag

absorberas till marken

behandlas på något annat sätt, hur?

Upplag av fasta bränslen är försedda med ett dagvattensystem för avskiljning av fasta partiklar

Dagvatten från gårdsplanen har hindrats från att rinna ner i oljeavskiljarna

Tilläggsuppgifter till punkt 8:

9. UPPGIFTER OM UPPLAGRING AV BRÄNSLEN (11–13 §)

Fasta bränslen

Fasta bränslen lagras inte vid anläggningen → gå till punkten 'Flytande bränslen'

De fasta bränslenas

upplags areal m2

upplags ytmaterial

På vilket sätt har olägenheter vid upplagring, hantering och transport av fasta bränslen förebyggts?

dammolägenheter

Stationerna som tar emot finfördelade bränslen, såsom frästorv, är belägna

i en stängd hall

i något annat motsvarande rum, vilket?

luktolägenheter

nedskräpning

brandrisk

Flytande bränslen

Flytande bränslen lagras inte vid anläggningen → gå till punkt 10.

Uppgifter om enskilda bränslen och cisternen

Cisternens nummer
Belägen ovan jord
Bränsle som lagras
Volym (m3)
Skyddsbassängens volym (m3)
1-mantlad
2-mantlad
Överfyllningsskydd
Läckagedetektorsystem
Ytmätningssystem
automatiskt
manuellt
Cisterninspektioner
minst vart tionde år
senast inspekterad (år)
År då cisternen togs i bruk

Anläggningen har absorptionsämnen och bekämpningsredskap för bränsleuppsamling

Påfyllnings- och utloppsställena för flytande bränslen är

ogenomträngliga för vätska

invallade eller ha genomgående lutning

Det är fråga om en enhet som avses i 13 § 3 och 4 mom. i statsrådets förordning 1065/2017 och som vid hanteringen och/eller upplagringen av flytande bränslen använder sådana metoder som är likvärdiga eller alternativa i förhållande till kraven i 13 §. Det är obligatoriskt att motivera varför undantaget används och att beskriva de metoder som används (använd vid behov en separat bilaga):

Tillägguppgifter till punkt 9:

10. UPPGIFTER OM DET AVFALL SOM VERKSAMHETEN GER UPPHOV TILL OCH OM AVFALLSHANTERINGEN (14 §)

Uppskattade mängder avfall som anläggningen ger upphov till och det ställe som avfallet transporteras till

Avfallstyp	Uppskattad mängd (kg/a)	Ställe som avfallet transporteras till
Aska
Flygaska
Bottenaska
Vanligt avfall
Blandavfall
Annat, vilket?
Farligt avfall
Oljeavskiljarens oljeskikt
Oljeavskiljarens bottenslam
Spillolja
Annat oljigt avfall (trassel, filter m.m.)
Lösningsmedel
Ackumulatorer och batterier
Lysrör
Behandlat trä
Annat, vilket?
Avloppsslam
Annat avfall, vilket?

Utrymmet för lagring av farligt avfall är

låst

övertäckt

försätt med ett ogenomträngligt underlag

Farligt avfall förs till ändamålsenlig behandling minst en gång per år

Allt avfall lämnas för behandling på en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot avfallet i fråga

Behandling och återvinning av aska

Flygaskan och bottenaskan lagras i silor eller i andra motsvarande rum i syfte att förhindra dammolägenheter och spridning av aska till omgivningen

När askan transporteras förhindras dammolägenheter som uppstår i anläggningens omgivning, på vilket sätt?

Aska används som gödselfabrikat

Aska som används som gödselfabrikat lagras, förvaras och transporteras i enlighet med kraven i	lagen om gödselmedel (711/2022)

Tilläggsuppgifter till punkt 10:

11. UPPGIFTER OM DE KEMIKALIER SOM ANVÄNDS I VERKSAMHETEN

Uppgifter om andra kemikalier än de som används som bränsle

Kemikalie eller handelsnamn	Användningsändamål	Dos (l/a eller m3/a)	Största upplagringsmängd (l eller m3)	Plats för lagring

Tilläggsuppgifter till punkt 11:

12. UPPGIFTER OM BULLER FRÅN VERKSAMHETEN, EFFEKTERNA AV BULLRET SAMT OM BULLERBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER (8 §)

Verksamhetens främsta bullerkällor

Bullerkälla	Drifttid dag/natt kl. 22–7, 7–22	Ljudeffekt, om känd LWA (dB)	Bullret är smalbandigt eller slagartat, om känt

Bullerbekämpningsåtgärder som vidtas:

Planerade bullerbekämpningsåtgärder:

Genomsnittliga trafikflöden med tunga fordon som verksamheten ger upphov till: fordon/vecka

Bullernivån från anläggningens verksamhet (LAeq) överstiger inte riktvärdena som angetts i statsrådets beslut 993/1992

Genomsnittliga trafikflöden med tunga fordon som verksamheten ger upphov till: fordon/vecka

Tilläggsuppgifter till punkt 12:

13. VERKSAMHETSPLAN FÖR EXCEPTIONELLA SITUATIONER (16 §)

Verksamhetsutövaren ska utarbeta en verksamhetsplan för exceptionella situationer. Verksamhetsplanen ska innehålla åtminstone anvisningar för åtgärder som ska vidtas vid störningar i förbränningen och i avskiljarna samt vid oljeskador och kemikalieolyckor. Verksamhetsplanen ska hållas uppdaterad.

Verksamhetsplanen finns i bilaga F

Tilläggsuppgifter till punkt 13:

14. KONTROLLPLAN (17–18 §, bilaga 3)

Verksamhetsutövaren ska utarbeta en kontrollplan för genomförandet av kontrollen. Kontrollplanen kan kompletteras eller ändras senare på ett sätt som godkänns av tillsynsmyndigheten. Kontrollplanen ska hållas uppdaterad.

Kontrollplanen presenteras på blankett 6035b

Tilläggsuppgifter till punkt 14:

15. ÖVRIGA UPPGIFTER

Bilagor

Lägeskarta (bilaga A)

Situationsplan, på vilken de områden som är ogenomträngliga för vätska har märkts ut (bilaga B)

Detaljplanekarta, om anläggningen är belägen på ett detaljplaneområde (bilaga C)

Spridningsmodell eller skorstensnomogram, om en sådan har gjorts (bilaga D)

Bullermätningsrapport/bullerberäkning, om en sådan har gjorts (bilaga E)

Verksamhetsplan för exceptionella situationer (bilaga F)

Kontrollplan (blankett 6035b)

Bilageblanketter för pannor, gasturbiner och förbränningsmotorer (6035a) st

Övriga bilagor, vilka?

Tilläggsuppgifter till punkt 15: