BILAGEBLANKETT (6035a) FÖR REGISTRERINGSANMÄLAN AV EN ENERGIPRODUCERANDE ANLÄGGNING PER ENHET

5. UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGENS VERKSAMHET, VILKA BRÄNSLEN SOM ANVÄNDS OCH VILKEN TEKNIK SOM ANVÄNDS FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP

Uppgifter per enhet

Om det finns flera energiproducerande enheter (pannor, gasturbiner eller förbränningsmotorer) vid anläggningen, ska uppgifterna om respektive enhet lämnas separat.

Uppgifterna för den första pannan, gasturbinen eller förbränningsmotorn anges i punkt 5 på huvudblanketten (6035). Uppgifterna om resten av enheterna anges på separata bilageblanketter.

Enhetens namn eller beteckning (namnet eller beteckningen anges också på situationsplanen/lägeskartan)
Ansökan gäller1	en ny enhet	Planerad tidpunkt för inledandet av verksamheten
en befintlig enhet	Tidpunkt för inledandet av verksamheten2
en väsentlig ändring av verksamheten vid en befintlig enhet	Planerad tidpunkt då ändringen tas i bruk	Vad gäller ändringen:
Bränsleeffekt (MWp)
Beräknad effektnivå i snitt (MW)
Beräknat antal drifttimmar per år (h/a)
Produktion	El (GWh/a)	Processånga (GWh/a)	Värme (GWh/a)

1 Som en befintlig enhet betraktas en enhet som har tagits i bruk före 20.12.2018 (eller senast 20.12.2018, om enheten har registrerats eller beviljats miljötillstånd före 19.12.2017). I annat fall är det fråga om en ny enhet.

2 Om datum för inledande av verksamheten vid den befintliga enheten inte är känt, ska bevis på att enheten har tagits i bruk före 20.12.2018 visas upp vid behov.

Typ av energiproducerande enhet	Förbränningsprocess	Förbränningsteknik	Teknik som används för att minska utsläpp
Panna	Förbränning med brännare	Partiklar
Elektrofilter
Rostförbränning	Fast brännare	Spärrfilter
Mekanisk brännare	Skrubber
Fast + mekanisk brännare	Cyklon
Svävbäddsförbränning	Bubblande bädd	Multicyklon
Cirkulerande bädd
Svävbädd + brännare	Svaveldioxid
Restvärmepanna	Brännare	Tillförsel av absorbent
Kväveoxider
Gasturbin	Low-NOx -brännare
Tillförsel av överluft
Förbränningsmotor	Dieselmotor	Oljedieselmotor (GI)	Annan stegvis tillförsel av förbränningsluft
Gasdieselmotor (GD), gas	Stegvis bränsletillförsel
Gasmotor	Motor med gnisttändning (SG)
Tvåbränslemotor (DF), gas
Förgasare	Förgasningsförbränning	Förgasning Pyrolys
Annan, vilken?	Annan, vilken?	Annan, vilken?	Annan, vilken?

Uppgifter om bränslen som används

Bränsle	Andel av bränsleenergi (variationsvidd %)	Sammanlagd energi (GJ/a)	Effektivt värmevärde (MJ/kg, MJ/m3 (n))	Mängd	Svavelhalt (%)
t/a	(1 000 m3/a)
Fast biomassa1, vilken?
Torv
Kol
Annat fast bränsle, vilket?
Lätt brännolja
Tung brännolja
Annat flytande bränsle, vilket?
Naturgas
Annat gasformigt bränsle, vilket?

1 Som fast biomassa betraktas bland annat trä, rörflen, halm och pelletar.

Enligt bilaga 1 A om gränsvärden för utsläpp i statsrådets förordning 1065/2017 får energiproducerande enheter följa lägre gränsvärden om enhetens verksamhet har begränsats utifrån ett av de undantag som beskrivs i bilagan (P1–P6). Ange nedan om ett av undantagen i fråga ska följas i enhetens verksamhet:

På befintliga enheter tillämpas permanenta undantag som gäller enheter på över 5 MW fr.o.m. 1.1.2025 och enheter på 1–5 MW fr.o.m. 1.1.2030 Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod (undantag P1) Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 1 000 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod (undantag P2)
På befintliga enheter på mer än 5 MW tillämpas tidsbegränsade undantag som gäller 1.1.2025–1.1.2030 Verksamhetsutövaren förbinder sig att leverera minst 50 procent av produktionen av nyttiggjord värme räknat som ett glidande medelvärde under en femårsperiod till ett öppet fjärrvärmenät (undantag P3) Verksamhetsutövaren förbinder sig att huvudsakligen använda fast biomassa som bränsle (undantag P4) Verksamhetsutövaren förbinder sig att använda enheten till att driva kompressionsstationer för gas i ett nationellt gastransmissionssystem (undantag P5)
Ett undantag som gäller nya enheter från och med den dag som enheten har registrerats Verksamhetsutövaren förbinder sig att driva enheten i högst 500 timmar per år räknat som ett glidande medelvärde under en treårsperiod (undantag P6)

Tilläggsuppgifter till punkt 5: