YKSIKKÖKOHTAINEN LIITELOMAKE (6035a) ENERGIANTUOTANTOLAITOKSEN REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEEN

5. TIEDOT LAITOKSEN TOIMINNASTA, KÄYTETTÄVISTÄ POLTTOAINEISTA JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA

Yksikkökohtaiset tiedot

Jos energiantuotantolaitoksella on useampia energiantuotantoyksiköitä (kattiloita, kaasuturbiineja tai polttomoottoreita), jokaisen yksikön tiedot ilmoitetaan erikseen.

Tiedot annetaan ensimmäisestä kattilasta, kaasuturbiinista tai polttomoottorista päälomakkeen (6035) kohdassa 5. Kaikista muista täytetään oma yksikkökohtainen liitelomake.

Yksikön nimi tai tunnus (nimi tai tunnus merkitään myös asemapiirrokseen/sijaintikarttaan)
Kyseessä on1	uusi yksikkö	Suunniteltu käyttöönottoajankohta
olemassa oleva yksikkö	Käyttöönottoajankohta2
olemassa olevan yksikön toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta	Mitä muutos koskee:
Polttoaineteho (MW)
Arvioitu keskimääräinen tehotaso (MW)
Arvioidut vuotuiset käyttötunnit (h/a)
Tuotanto	Sähkö (GWh/a)	Prosessihöyry (GWh/a)	Lämpö (GWh/a)

1 Olemassa olevaksi katsotaan yksikkö, joka on otettu käyttöön ennen 20.12.2018 (tai viimeistään 20.12.2018, jos yksikkö on rekisteröity tai saanut ympäristöluvan ennen 19.12.2017). Muussa tapauksessa kyseessä on uusi yksikkö.

2 Jos olemassa olevan yksikön tarkka käyttöönottopäivä ei ole tiedossa, on tarvittaessa esitettävä todisteet siitä, että yksikkö on otettu käyttöön ennen 20.12.2018.

Energiantuotanto-yksikön tyyppi	Polttoprosessi	Polttotekniikka	Päästöjen vähentämistekniikat
Kattila	Poltinpoltto	Hiukkaset
Sähkösuodatin
Arinapoltto	Kiinteä arina	Kuitusuodatin
Mekaaninen arina	Pesuri
Kiinteä + mekaaninen arina	Sykloni
Leijupoltto	Kupliva peti	Multisykloni
Kiertopeti
Leiju + poltin	Rikkidioksidi
Lämmöntalteenottokattila	Poltin	Absorbentin syöttö
Typen oksidit
Kaasuturbiini	Low-NOx -polttimet
Yläilman syöttö

Polttomoottori	Dieselmoottori	Öljydieselmoottori (GI)	Muu palamisilman vaiheistaminen
Kaasudieselmoottori (GD), kaasu	Polttoaineen syötön vaiheistus
Kaasumoottori	Kipinäsytytteinen moottori (SG)
Kaksoispolttoainemoottori (DF), kaasu
Kaasutin	Kaasutuspoltto	Kaasutus
Pyrolyysi
Muu, mikä?	Muu, mikä?	Muu, mikä?	Muu, mikä?

Tiedot käytettävistä polttoaineista

Polttoaine	Osuus polttoaine-energiasta (vaihteluväli %)	Kokonais-energia (GJ/a)	Tehollinen lämpöarvo (MJ/kg, MJ/m3(n))	Määrä	Rikkipitoisuus (%)
(t/a)	(1 000 m3/a)
Kiinteä biomassa1, mikä?
Turve
Hiili
Muu kiinteä polttoaine, mikä?
Kevyt polttoöljy
Raskas polttoöljy
Muu nestemäinen polttoaine, mikä?
Maakaasu
Muu kaasumainen polttoaine, mikä?

1 Kiinteäksi biomassaksi lasketaan mm. puu, ruokohelpi, olki ja pelletit

Valtioneuvoston asetuksen 1065/2017 päästöraja-arvoliitteen 1A mukaisesti energiantuotantoyksikkö voi noudattaa lievempiä päästöraja-arvoja, jos yksikön toimintaa rajoitetaan jonkin liitteessä 1A kuvatun poikkeuksen (P1-P6) mukaisesti. Merkitse alle, jos yksikön toiminnassa sitoudutaan noudattamaan jotain kyseisistä poikkeuksista:
Olemassa olevia yksiköitä koskevat pysyvät poikkeukset, jotka ovat voimassa yli 5 MW yksiköillä 1.1.2025 alkaen ja 1–5 MW yksiköillä 1.1.2030 alkaen Yksikköä sitoudutaan käyttämään korkeintaan 500 h/a viiden vuoden liukuvana keskiarvona (poikkeus P1) Lämmöntuotannossa olevaa yksikköä sitoudutaan käyttämään korkeintaan 1 000 h/a viiden vuoden liukuvana keskiarvona (poikkeus P2)
Olemassa olevia yli 5 MW yksiköitä koskevat määräaikaiset poikkeukset, jotka ovat voimassa 1.1.2025–1.1.2030 Yksikön hyötylämmöntuotannosta sitoudutaan toimittamaan vähintään 50 prosenttia viiden vuoden liukuvana keskiarvona julkiseen kaukolämpöverkkoon (poikkeus P3) Yksikkö sitoutuu käyttämään pääasiallisena polttoaineena kiinteää biomassaa (poikkeus P4) Yksikköä sitoudutaan käyttämään kaasun kansallisen siirtoverkon kaasukompressoriasemien käyttämiseen (poikkeus P5)
Uusia yksiköitä koskeva pysyvä poikkeus, joka on voimassa yksikön rekisteröinnistä alkaen Yksikköä sitoudutaan käyttämään korkeintaan 500 h/a kolmen vuoden liukuvana keskiarvona (poikkeus P6)

Lisätietoja kohtaan 5: