BETONIASEMAN JA BETONITUOTETEHTAAN REKISTERÖINTI-ILMOITUS

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toiminnan voi rekisteröidä?"

KYSEESSÄ ON

betoniasema betonituotetehdas
Toiminnan rekisteröinti
Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta
Olemassa oleva toiminta, jonka rekisteröinnin perusteena on
toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)	Muutoksen suunniteltu käyttöönottoajankohta
Mitä muutos koskee?
ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §)	Mitä muutos koskee?
muu, mikä?
Rekisteröidyn toiminnan tai tietojen muutos (YSL 170 §)
Toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen	Keskeytyksen ajankohta (alku- ja loppupvm)
Toiminnan lopettaminen
Omassa toiminnassa syntyvän ylijäämäbetonin murskaus
Muu toimintaa koskeva valvonnan kannalta olennainen muutos, jolla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai säädösten noudattamiseen, mikä?
Toiminnanharjoittajan vaihtuminen
Muu syy, mikä?
1. TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT (VNa 858/2018, 3 §)
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi	Kotipaikka	Y-tunnus
Postiosoite ja -toimipaikka	Käyntiosoite ja posti- toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Ilmoituksen tekijän nimi	Postiosoite ja -toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite ja -toimipaikka	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
2. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI SEKÄ TIEDOT YMPÄRISTÖSTÄ (3 §)
Aseman/tehtaan nimi	Sijaintipaikka (kunta, kylä)	Kiinteistötunnus
Katuosoite	Postiosoite	Puhelinnumero
Laitoksen yhteyshenkilön nimi	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilö ei tiedossa, tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Toiminnan vastuuhenkilön nimi (jos eri kuin laitoksen yhteyshenkilö)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Vastuuhenkilö ei tiedossa, tiedot ilmoitetaan myöhemmin
Laitoksen koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa: pohjoinen (N) itä (E)

Tiedot laitoksen sijaintipaikan ympäristöstä

Kaikki häiriölle alttiit kohteet sekä muut herkät kohteet, jotka sijaitsevat alle 300 m etäisyydellä laitoksen häiriötä aiheuttavasta toiminnasta:

Kohde*	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Etäisyys toiminnasta (m)	Merkintä laitoksen sijaintikartalla (liite A)
Asuinkiinteistö
Loma-asunto
Koulu tai päiväkoti
Leikkikenttä
Sairaala
Virkistysalue
1- tai 2-luokan pohjavesialue
Pohjavedenottamo
Talousvesikaivo
Natura 2000 -alue
Muu luonnonsuojelukohde
Muu häiriölle altis kohde

* Kohteet on merkittävä myös sijaintikarttaan (liite A)

Lähiseudulla sijaitsee muita ympäristöä kuormittavia toimintoja, mitä?

Etäisyys laitoksesta m

Sijaitseeko samalla kiinteistöllä muita toimintoja, jotka eivät liity betoniasemaan tai betonituotetehtaaseen?

ei

kyllä, mitä?

Lisätietoja kohtaan 2:

3. TIEDOT ALUEEN KAAVOITUKSESTA (7 §)

Asemakaava, laitoksen sijaintipaikan kaavamerkintä

Yleiskaava tai osayleiskaava

Poikkeamispäätös

Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Aluetta koskeva kaavamuutos vireillä

Lisätietoja kohtaan 3:

4. TIEDOT LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA (3 §)

Myöntämis-päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voimainen	Vireillä
Ympäristölupa
Rakentamislupa ja/tai toimenpidelupa
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä
Teollisuusjätevesisopimus
Maanomistajan suostumus jätevesien ja/tai hulevesien johtamiselle
Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
Muu, mikä?

Lisätietoja kohtaan 4:

5. TIEDOT TUOTANNOSTA, KAPASITEETISTA, RAAKA-AINEISTA, TOIMINTA-AJOISTA JA LIIKENNEMÄÄRISTÄ (4–5 §, 8 §)

Tuotanto

Tuote	Arvioitu tuotanto	Tuotantokapasiteetti
Valmisbetoni	m3/h m3/a	m3/h m3/a
Betonituotteet	t/a tai m3/a tai m2/a	t/a tai m3/a tai m2/a

Raaka-aineet

Raaka-aine	Arvioidun tuotannon mukainen käyttö (t/a)	Varastointitapa
Sementti
Kiviaines
Vesi (m3/a)
Kivihiilenpolton lentotuhka
Masuunikuona
Muu seosaine, mikä?
Muu seosaine, mikä?
Muu seosaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muu lisäaine, mikä?
Muottiöljy
Kevyt polttoöljy
Muu, mikä?

Kiviaines lämmitetään

lämmönkehittimen avulla, polttoaineteho kW

muulla tavalla, miten?

kiviainesta ei lämmitetä

Kivihiilenpolton lentotuhka

on CE-merkitty

on REACH-rekisteröity tai

vapautus rekisteröintivelvoitteesta on varmistettu

ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaisesti vaaralliseksi

Toiminta-ajat

Laitoksen arvioitu säännöllinen toiminta-aika

viikonpäivät

kellonajat

kuukaudet

Liikennemäärät

Laitokselta lähtevien raskaiden ajoneuvojen keskimääräinen lukumäärä

klo 7–22 ajoneuvoa/vrk

klo 22–7 ajoneuvoa/vrk

Tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetusreitit on merkitty sijaintikarttaan (liite A)

Lisätietoja kohtaan 5:

6. TIEDOT TEKNISISTÄ RAKENTEISTA (12 §)

Toiminnan aloittamisvuosi

Lukumäärä (kpl)	Tilavuus yhteensä (m3)
Sementti- ja sideainesiilot
Selkeytysaltaat

Betoniaseman alueella sijaitsee betoniautojen pesupaikka

Säiliökohtaiset tiedot nestemäisistä polttoaineista

Säiliön numero tai tunnus
Maanpäällinen
Varastoitava polttoaine
Tilavuus m3
Suoja-altaan tilavuus m3
Suoja-allas on tiivis
Ylitäytönestin
2-vaippainen
vuodonilmaisin
Pinnanmittausjärjestelmä
automaattinen
manuaalinen
Säiliötarkastukset
vähintään 10 vuoden välein
viimeisin tarkastusajankohta (vuosi)
Käyttöönottovuosi

Nestemäisten polttoaineiden täyttö- ja purkupaikka on

nesteitä läpäisemätön

reunoiltaan korotettu tai kauttaaltaan kallistettu siten, että hulevedet ohjautuvat hallitusti öljynerottimeen tai umpisäiliöön

Tiedot muista vaarallisista kemikaaleista

Varastoitava kemikaali	Varastointitapa	Varastoitava enimmäismäärä m3

Lisätietoja kohtaan 6:

7. TIEDOT jäte- JA HULEvesien käsittelystä JA JOHTAMISESTA (5 §, 10–11 §)

Prosessi- ja pesuvedet johdetaan

uudelleenkäytettäväksi betoninvalmistuksessa

uudelleenkäytettäväksi pesuissa

esikäsiteltyinä vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin

esikäsiteltyinä umpisäiliöön, josta kuljetetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin

esikäsiteltyinä ympäristöön, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa,

miten varmistettu?

muulla tavalla, miten?

Prosessi- ja pesuvesien esikäsittelytapa:

Talousjätevedet

johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin

johdetaan umpisäiliöön, josta kuljetetaan jätevesiviemäriverkostoon

käsitellään ympäristönsuojelulain 16 luvun ja talousjätevesien käsittelyä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla koskevan valtioneuvoston asetuksen 157/2017 mukaisella tavalla, miten?

käsitellään muulla tavalla, miten?

Nestemäisten polttoaineiden käsittelyalueiden ja öljysäiliöiden suoja-altaiden hulevedet

johdetaan umpisäiliöön

umpisäiliö on varustettu säiliön täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä → siirry kohtaan Ylijäämäbetonin käsittely- ja varastointialueet

johdetaan öljynerottimeen → täytä taulukko

Erotin 1	Erotin 2
Erottimen luokitus
luokka I (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 5 mg/l)
luokka II (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 100 mg/l)
Hulevedet johdetaan erottimeen
nestemäisten polttoaineiden käsittelyalueilta
öljysäiliöiden suoja-altaista
muualta, mistä?
Erottimesta poistuvat käsitellyt vedet johdetaan
vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin
ympäristöön
Purkureitti ja -kohta on merkitty sijaintikarttaan (liite A)
muualle, mihin?
Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä
Välittömästi öljynerottimen jälkeen on näytteenottokaivo
Välittömästi öljynerottimen jälkeen on sulkuventtiilikaivo

Ylijäämäbetonin käsittely- ja varastointialueet

rikotuksessa ja murskauksessa muodostuvat vedet ohjataan selkeytysaltaaseen

rikotetun ja murskatun ylijäämäbetonin varastoinnissa muodostuvat vedet ohjataan selkeytysaltaaseen

betoniasemalla/-tuotetehtaalla ei rikoteta tai murskata ylijäämäbetonia

Muut hulevedet

kiinteistöllä on hulevesien keräysjärjestelmä

johdetaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin

johdetaan vesihuoltolaitoksen sade/hulevesiviemäriin

johdetaan suoraan ojaan tai vesistöön

imeytetään maahan

käsitellään muulla tavalla, miten?

Lisätietoja kohtaan 7:

8. TIEDOT PÖLYPÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA (9 §)

Sementti- ja sideainesiilojen pölynerottimissa on käytössä

kangassuodatin

muu suodatintyyppi, mikä?

Muuta pölyämistä on vähennetty

ajoväylien pinnoitteella, millä materiaalilla?

ajoväylien puhtaanapidolla, miten?

muun piha-alueen puhtaanapidolla, miten?

ajoväylien kastelulla, miten?

kiviaineskasojen kastelulla, miten?

ylijäämäbetonin murskauksen yhteydessä tehtävällä kastelulla, miten?

ylijäämäbetonin murskaimen koteloinneilla, miten?

muualla, missä ja miten?

Lisätietoja kohtaan 8:

9. TIEDOT MELUTASOISTA JA MELUNTORJUNTATOIMISTA (8 §)

Melulähde	Käynnissä päivä/yö klo 22–7, 7–22	Äänitehotaso, jos tiedossa LWA (dB)	Melu on kapeakaistaista tai iskumaista (jos tiedossa)

Käytössä olevat meluntorjuntatoimet:

Suunnitellut meluntorjuntatoimet:

Ylijäämäbetonia murskataan alle 500 m päässä melulle alttiista kohteesta

Lisätietoja kohtaan 9:

10. TIEDOT JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA (13 §)

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Vastaanottaja
Tavanomaiset jätteet
Sekajäte
Betonijäte, joka viedään muualle hyödynnettäväksi
Jätevesiliete
Muu, mikä?
Vaaralliset jätteet
Öljynerottimien öljykerros
Öljynerottimien pohjaliete
Jäteöljyt
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)
Liuotinjäte
Akut ja paristot
Loisteputket
Käsitelty puu
Muu, mikä?
Muut jätteet, mitkä?

Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa

Ylijäämäbetoni

arvio vuoden aikana syntyvästä määrästä t

varastoidaan laitosalueella, varaston koko on enintään t, varastointiaika on

alle vuosi

alle kolme vuotta

murskataan laitosalueella

arvio murskattavasta määrästä t, joka murskataan

vuosittain kertaa

harvemmin, arviolta vuoden välein

murskaamisen arvioitu kesto yhteensä vrk/a

murske hyödynnetään tehdasalueella, mihin?

murske hyödynnetään muualla, missä?

kuljetetaan muualle murskattavaksi, mihin?

Selkeytysaltaiden pohjaliete

nostetaan tiiviille alustalle (kuivatuslaatalle), mikä alustan materiaali on?

nostetaan muulle alustalle, mille?

kuivataan suotopuristimella

käsitellään kuivattuna muun ylijäämäbetonin tavoin

käsitellään muulla tavalla, miten?

kuljetetaan kuivaamattomana laitosalueen ulkopuolelle käsiteltäväksi, mihin?

Lisätietoja kohtaan 10:

11. TIEDOT MAAPERÄSTÄ JA SEN TILASTA (3 §,19 §)

Laitosalueen aiempi käyttötarkoitus:

luonnontilainen

kiviainesten ottoalue

teollisuusalue, minkä toimialan?

muu toiminta, mikä?

ei tiedossa

Maaperän epäillään olevan pilaantunutta aikaisemman toiminnan seurauksena

Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus on tutkittu; ajankohta

Maaperä on puhdistettu; puhdistuksen ajankohta

Lisätietoja kohtaan 11:

12. TIEDOT RISKIEN HALLINNASTA, TARKKAILUSTA, KUNNOSSAPIDOSTA JA MITTAUKSISTA (13–16 §)

Riskien vähentämistoimet

Laitoksella on toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten, päivitetty viimeksi (pvm.)

Laitoksella on

riittävä alkusammutuskalusto

imeytysaineita

vuotojen torjuntakalusto

Kemikaalien varastointitila on

lukittava

viemäröimätön

viemäri on tulpattu

Vaarallisten jätteiden varastointitila on

lukittava

katettu

tiivispohjainen

Viemärin näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot on sijoitettu, merkitty ja suojattu siten, että

kaivoihin on esteetön pääsy

sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksettä.

Tarkkailu, kunnossapito ja mittaukset

Tarkastukset ja toimintaohjeet

Kohde	Toiminnan tarkastus/huoltotiheys (kertaa/a)	Viimeisin tarkastusajankohta (pvm)	Laitoksella on ohjeet kohteen tarkastamista varten
Öljynerottimien pinnankorkeuden hälytin
Polttoainesäiliöiden ylitäytönestimien hälyttimet
Polttoainesäiliöiden vuodonilmaisujärjestelmien hälyttimet
Sementti- ja sideainesiilojen pölynerottimien suodattimet
Muu kohde, mikä?

Sementti- ja sideainesiilojen pölynerottimien kuntoa ja toimintaa tarkkaillaan päivittäin

Prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaiden täyttymistä lietteellä tarkkaillaan

viikoittain

muuten säännöllisesti, tarkkailuväli

Prosessi- ja pesuvesien selkeytysaltaat tyhjennetään lietteestä

säännöllisesti, tyhjennysväli kk

tarvittaessa tarkastusten perusteella

muuten, milloin?

Öljynerottimet tyhjennetään

säännöllisesti, tyhjennysväli kk

tarvittaessa tarkastusten perusteella

tarvittaessa pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä

muuten, milloin?

Jätevesien tarkkailu

pH, tarkkailutiheys

kiintoaine, tarkkailutiheys

sulfaatti, tarkkailutiheys

kromi, tarkkailutiheys

Miten jätevesien tarkkailu tehdään?

Uudesta toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa

arvioitu mallinnuksella, ajankohta: → mallinnuksen tulokset on liitetty ilmoituksen liitteeksi E

mitattu/mitataan, ajankohta:

valvontaviranomainen on hyväksynyt, että mallinnus ei ole tarpeen

Olemassa olevasta toiminnasta aiheutuva melutaso häiriölle alttiissa kohteissa

mallinnettu tai mitattu, ajankohta: → mittausraportti on liitetty ilmoituksen liitteeksi E

Lisätietoja kohtaan 12:

13. MUUT TIEDOT (3 §)

Liitteet

Sijaintikartta (liite A)

Asemapiirros (liite B)

Asemakaavakartta, jos laitos sijaitsee asemakaava-alueella (liite C)

Toimintasuunnitelma poikkeuksellisia tilanteita varten (liite D)

Meluselvitys (mallinnus/mittaus), jos tehty (liite E)

Muu, mikä?

Lisätietoja kohtaan 13: