ANMÄLAN OM BETONGSTATION OCH

BETONGPRODUKTFABRIK FÖR

REGISTRERING

DIARIEFÖRINGSUPPGIFTER

(Myndigheten fyller i) Diarieanteckning	Myndighetens kontaktuppgifter
Anmälan har kommit in

Före ifyllandet av blanketten lönar det sig att noggrant läsa igenom anvisningarna, punkten "När kan verksamheten registreras?".

ANSÖKAN GÄLLER

betongstation betongproduktfabrik
Registrering av verksamheten
Ny verksamhet	Planerad tidpunkt för inledandet av verksamheten
Befintlig verksamhet, varvid grunden för registrering är
en väsentlig ändring av verksamheten (MSL 29 §)	Planerad tidpunkt då ändringen ska genomföras
Vad gäller ändringen?
en ändring av miljötillståndet (MSL 89 §)	Vad gäller ändringen?
annat, vad?
Ändring i den registrerade verksamheten eller i de registrerade uppgifterna (MSL 170 §)
Långvarigt avbrott i verksamheten	Tidpunkten för avbrottet (start- och slutdatum)
Verksamheten avslutas
Annan väsentlig verksamhetsändring av betydelse för tillsynen som kan medföra förorening av miljön eller påverka efterlevnaden av bestämmelser, vilken?
Byte av verksamhetsutövare
Annan orsak, vad?
1. VERKSAMHETSUTÖVARENS NAMN OCH KONTAKTINFORMATION (SRf 858/2018, 3 §)
Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn	Hemort	FO-nummer
Postadress och postanstalt	Besöksadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Anmälarens namn	Postadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Kontaktpersonens namn (om denne är en annan person än anmälaren)	Postadress och postanstalt	Telefonnummer	E-postadress
Faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress)
2. ANLÄGGNINGENS KONTAKTINFORMATION OCH FÖRLÄGGNINGSPLATS SAMT UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGENS OMGIVNING (3 §)
Stationens/fabrikens namn	Förläggningsplats (kommun, by)	Fastighetsbeteckning
Gatuadress	Postadress	Telefonnummer
Anläggningens kontaktperson	Telefonnummer	E-postadress
Kontaktperson inte angiven, uppgifter lämnas senare
Verksamhetsansvariges namn (om annat än för anläggningens kontaktperson)	Telefonnummer	E-postadress
Ansvarig person har inte utsetts, uppgifterna meddelas senare
Anläggningens koordinater i plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN norr (N) öst (E)

Uppgifter om anläggningens omgivning

Alla objekt som exponeras för störningar och andra känsliga objekt som ligger på mindre än 300 m avstånd från anläggningens störningsorsakande verksamhet:

Närmsta objekt *	Objektets namn, fastighetsbeteckning eller besöksadress	Avstånd från verksamheten (m)	Beteckning på lägeskartan (bilaga A)
Bostadsfastighet
Semesterbostad
Skola eller daghem
Lekplats
Sjukhus
Rekreationsområde
Grundvattenområde av klass I eller II
Grundvattentäkt
Hushållsvattensbrunn
Natura 2000-område
Annat naturskyddsobjekt
Annat objekt som exponeras för störningar

* Objekten ska också anges på lägeskartan (bilaga A)

Det finns andra miljöbelastande aktiviteter i omgivningen, vilka?

Avstånd från anläggningen m

Finns det andra aktiviteter på samma fastighet, vilka inte har något sammanhang med betongstationen eller betongproduktfabriken?

nej

ja, vad?

Tilläggsuppgifter till punkt 2:

3. UPPGIFTER OM PLANLÄGGNINGEN AV OMRÅDET (7 §)

Detaljplan, tomtens planbeteckning:

Generalplan eller delgeneralplan

Undantagsbeslut

Ingen plan med rättsverkningar

Planändring som gäller verksamheten är aktuell

Tilläggsuppgifter till punkt 3:

4. UPPGIFTER OM TILLSTÅND, AVTAL, BESLUT OCH ANMÄLNINGAR (3 §)

Beviljandedatum	Myndighet/aktör	Vunnit laga kraft	Anhängigt
Miljötillstånd
Bygglov och/eller åtgärdstillstånd
Avtal om anslutning till allmänt eller annat avlopp
Avtal om industriavloppsvatten
Markägarens samtycke till avledning av avloppsvatten och/eller dagvatten
Beslut om liten industriell hantering och upplagring av kemikalier
Annat, vilket?

Tilläggsuppgifter till punkt 4:

5. UPPGIFTER OM PRODUKTION, KAPACITET, RÅVAROR, DRIFTTIDER OCH TRAFIKMÄNGDER (4–6 §, 8 §)

Produktion

Produkt	Planerad produktion	Produktionskapacitet
Fabriksbetong	m3/h m3/a	m3/h m3/a
Betongprodukter	t/a eller m3/a eller m2/a	t/a eller m3/a eller m2/a

Råvaror

Råvara	Användning enligt planerad produktion (t/a)	Upplagringssätt
Cement
Stenmaterial
Vatten (m3/a)
Flygaska från stenkolsförbränning
Masugnsslagg
Annat beståndsämne, vilket?
Annat beståndsämne, vilket?
Annat beståndsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Annat tillsatsämne, vilket?
Formolja
Lätt brännolja
Annat, vad?

Stenmaterialet uppvärms

med ett värmeaggregat, bränsleeffekt kW

på något annat sätt, hur?

stenmaterialet uppvärms inte

Flygaskan från stenkolsförbränningen

är CE-märkt

är REACH-registrerad eller

befrielse från registreringsskyldighet har verifierats

är inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen

Verksamhetstider

Anläggningens regelbundna verksamhetstid

veckodagar

klockslag

månader

Trafikmängder

Genomsnittligt antal utgående tunga fordon från anläggningen

kl. 7–22 fordon/dygn

kl. 22–7 fordon/dygn

Transportrutterna för produkter och råvaror har markerats på lägeskartan (bilaga A)

Tilläggsuppgifter till punkt 5:

6. UPPGIFTER OM TEKNISKA KONSTRUKTIONER (12 §)

Inledningsår för verksamheten

Antal (st.)	Volym sammanlagt (m3)
Cement- och bindemedelssilor
Sedimenteringsbassänger

Betongstationsområdet har en tvättplats för betongbilar.

Cisternspecifika uppgifter om flytande bränslen

Cisternens nummer eller kod
Ovanjordisk
Bränsle som lagras
Volym m3
Skyddsbassängens volym m3
Skyddsbassängen är tät
Överfyllningsskydd
Dubbelmantlad
läckagedetektor
Nivåmätningssystem
automatisk
manuell
Cisterninspektioner
minst vart 10 år
senast inspekterad (år)
Ibruktagningsår

Platsen för påfyllning och avlastning av flytande bränslen är

vätskeogenomtränglig

invallade med kanter eller sluttar i sin helhet mot ett avlopp

Uppgifter om övriga farliga kemikalier

Kemikalie som lagras	Upplagringssätt	Maximal mängd som lagras, m3

Tilläggsuppgifter till punkt 6:

7. UPPGIFTER OM BEHANDLING OCH AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN OCH DAGVATTEN (10–11 §)

Process- och tvättvatten avleds

till återanvändning i betongtillverkning

till återanvändning vid tvätt

efter förbehandling till vattentjänstverkets avloppssystem

efter förbehandling till en sluten tank, varifrån det transporteras till vattentjänstverkets

avloppssystem

efter förbehandling ut i miljön, om det inte medför risk för förorening av miljön,

hur har detta säkerställts?

på något annat sätt, hur?

Förbehandlingsmetod för process- och tvättvatten:

Hushållsavfallsvatten

avleds till vattentjänstverkets avloppssystem

avleds till en sluten tank, varifrån det transporteras till ett avloppsnät

behandlas i enlighet med såväl 16 kap. i miljöskyddslagen som statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet 157/2017, hur?

behandlas på något annat sätt, hur?

Dagvatten från hanteringsområden för flytande bränslen och från skyddsbassänger för oljecisterner

avleds till oljeavskiljare → fyll i tabellen

Avskiljare 1	Avskiljare 2
Avskiljarens klassificering
klass I (kolvätehalt i utgående vatten < 5 mg/l)
klass II (kolvätehalt i utgående vatten < 100 mg/l)
Dagvattnen leds till en avskiljare
från områden för behandling av flytande bränslen
från skyddsbassänger för oljecisterner
från annat ställe, varifrån?
Behandlat vatten från avskiljare avleds
till vattentjänstverkets avloppssystem
ut i miljön
Avledningslinjen och -platsen har markerats på lägeskartan (bilaga A)
till en sluten tank
annanstans, vart?
Avskiljaren har försetts med ett larmsystem som anger överfyllning av oljebehållaren
Direkt efter oljeavskiljaren finns en provtagningsbrunn
Direkt efter oljeavskiljaren finns en brunn med avstängningsventil

Övriga dagvatten

fastigheten har ett uppsamlingssystem för dagvatten

avleds till vattentjänstverkets avloppssystem

avleds till vattentjänstverkets regn-/dagvattensystem

avleds direkt ut i ett dike eller vattendrag

infiltreras i marken

behandlas på något annat sätt, hur?

Tilläggsuppgifter till punkt 7:

8. UPPGIFTER OM BEGRÄNSNING AV DAMMUTSLÄPP (9 §)

I dammavskiljarna i cement- och bindemedelssilorna används

textilfilter

någon annan filtertyp, vilken

Övrig damning har minskats

genom beläggning av körbanor, med vilket material?

genom renhållning av körbanor, hur?

genom renhållning av övriga gårdsområden, hur?

genom vattning av körbanor, hur?

genom vattning av stenmaterialhögar, hur?

annanstans, var och hur:

Tilläggsuppgifter till punkt 8:

9. UPPGIFTER OM BULLERNIVÅER OCH BULLERBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER (8 §)

Bullerkälla	Drifttid dag/natt kl. 22–7, 7–22	Ljudeffekt, om känd LWA (dB)	Bullret är smalbandigt eller slagartat (om känt)

Bullerbekämpningsåtgärder som vidtas:

Planerade bullerbekämpningsåtgärder:

Tilläggsuppgifter till punkt 9:

10. UPPGIFTER OM AVFALL OCH AVFALLSHANTERING (13 §)

Avfallstyp	Uppskattad mängd (kg/a)	Mottagare
Vanligt avfall
Blandavfall
Betongavfall, som förs annanstans för att utnyttjas
Avloppsslam
Annat, vad?
Farliga avfall
Oljeskikt i oljeavskiljarna
Bottenslam i oljeavskiljarna
Spilloljor
Övriga oljehaltiga avfall (trassel, filter m.m.)
Lösningsmedelsavfall
Ackumulatorer och batterier
Lysrör
Behandlat trävirke
Annat, vad?
Övriga avfall, vad?

Farligt avfall förs till ändamålsenlig behandling minst en gång per år

Överskottsbetong

upplagras på anläggningsområdet, lagret omfattar högst t, upplagringstiden är

kortare än ett år

kortare än tre år

krossas på anläggningsområdet, sammanlagt dygn/a

förkrossad betong utnyttjas på fabriksområdet, till vad?

krossad betong utnyttjas på en annan plats, var?

transporteras till krossning någon annanstans, vart?

Bottenslam i sedimenteringsbassänger

lyfts upp på ett tätt underlag (torkunderlag), av vilket material är underlaget?

lyfts upp på ett annat underlag, vilket?

torkas med filterpress

behandlas efter torkning på samma sätt som annan överskottsbetong

behandlas på något annat sätt, hur?

transporteras otorkat till behandling utanför anläggningsområdet, vart?

Tilläggsuppgifter till punkt 10:

11. UPPGIFTER OM MARKGRUNDEN OCH DESS TILLSTÅND (3 §)

Tidigare användningssyfte med anläggningsområdet:

naturtillstånd

upptagningsområde för stenmaterial

industriområde, i vilken bransch?

annan verksamhet, vilken?

okänt

Marken misstänks vara förorenad på grund av tidigare verksamheter

Markens eventuella grad av förorening har undersökts; tidpunkt

Markgrunden har sanerats; tidpunkt för saneringen

Tilläggsuppgifter till punkt 11:

12. UPPGIFTER OM RISKHANTERING, KONTROLLER, UNDERHÅLL OCH MÄTNINGAR (13–16 §)

Åtgärder för att minska risker

Anläggningen har en aktionsplan för exceptionella situationer, senast uppdaterad (datum)

Anläggningen har

tillräcklig primärsläckningsutrustning

uppsugningsmedel

bekämpningsutrustning för läckor

Förrådet för kemikalier

kan låsas

saknar dränering

har avloppet tillproppat

Förrådet för farliga avfall

kan låsas

är övertäckt

har tät botten

Brunnarna för provtagning och med avstängningsventil för avloppet har placerats, markerats och skyddats så att

man obehindrat kan ta sig till brunnarna

avstängningsventilen kan stängas utan dröjsmål.

Kontroller, underhåll och mätningar

Inspektioner och verksamhetsinstruktioner

Objekt	Verksamheten inspekteras/underhålls (gånger/a)	Senaste inspektionstidpunkt (datum)	Anläggningen har instruktioner för inspektion av objektet
Larmanordning för nivån i oljeavskiljare
Larmanordningar för överfyllningsskydd i bränsletankar
Larmanordningar i läckagedetektorsystem för bränsletankar
Filter i dammavskiljarna i cement- och bindemedelssilor
Annat objekt, vilket?

Dammavskiljarnas kondition och funktion i cement- och bindemedelssilorna kontrolleras dagligen

Slamfyllningen i sedimenteringsbassängerna för process- och tvättvatten kontrolleras

varje vecka

annars regelbundet, kontrollintervall

Sedimenteringsbassängerna för process- och tvättvatten töms på slam

regelbundet, tömningsintervall mån.

vid behov efter inspektioner

annars, hur?

Oljeavskiljarna töms

regelbundet, tömningsintervall mån.

vid behov efter inspektioner

vid behov när nivådetektorerna slår larm

annars, hur?

Kontroll av avloppsvatten

pH, kontrollfrekvens

fastämne, kontrollfrekvens

sulfat, kontrollfrekvens

krom, kontrollfrekvens

Hur utförs kontrollen av avloppsvatten?

Bullernivån från ny verksamhet vid störningskänsliga objekt

beräknad med modellering, tidpunkt: → resultatet har bifogats till anmälan, bilaga E

är uppmätt/ska mätas, tidpunkt:

tillsynsmyndigheten har godkänt att modellering inte behövs

Bullernivån från befintlig verksamhet vid störningskänsliga objekt

har modellerats eller uppmätts, tidpunkt: → mätrapporten bifogas anmälan som bilaga E

Tilläggsuppgifter till punkt 12:

13. ÖVRIGA UPPGIFTER (3 §)

Bilagor

Lägeskarta (bilaga A)

Planritning (bilaga B)

Detaljplanekarta, om anläggningen finns i ett detaljplaneområde (bilaga C)

Aktionsplan för exceptionella situationer (bilaga D)

Bullerutredning (modellering/mätning), om sådan gjorts(bilaga E)

Annat, vad?

Tilläggsuppgifter till punkt 13: