ALTERNATIV ANVÄNDNING AV AVSTJÄLPNINGSPLATSENS UTVIDGNINGSOMRÅDE VID SAD:S AVFALLSHANTERINGSCENTRAL, ESBO

Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet för miljökonsekvensbedömningen (MKB) av  den alternativa användningen av avstjälpningsplatsens utvidgningsområde vid Huvudstadsregionens samarbetsdelegations (SAD) avfallshanteringscentral och tillkännager att konsekvensbeskrivningen är anhängigt (Lag om förfarande vid miljökonsekvensbedömning). Med konsekvensbeskrivning avses en handling som innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ och en enhetlig bedömning av deras miljökonsekvenser. 

PROJEKTET

SAD bygger vid Käringmossens avfallshanteringscentral ett utvidgningsområde för avstjälpningsplatsen väst-sydväst om området. Utvidgningsområdet behövs i november 2007 när verksamheten vid den nuvarande avstjälpningsplatsen upphör. En miljökonsekvensbedömning har gjorts för utvidgningsområdet år 2001 och Nylands miljöcentral har beviljat miljötillstånd i maj 2005. Projektet för behandlingsanläggningen för blandavfall har försenats, vilket har lett till att obehandlat blandavfall måste deponeras på avstjälpningsplatsen innan anläggningen blir färdig. På grund av att byggandet har försenats och ändringarna som har gjorts i projektet måste ett nytt miljötillstånd ansökas för utvidgningsområdet. 

För slutdeponeringen av aska och slagg, som klassificeras som problemavfall och som enligt planer skall slutdeponeras på utvidgningsområdet, har det gjorts separata miljökonsekvensbedömningar.

Alternativ som skall granskas:

	Alternativ 1: Projektet genomförs enligt det beviljade miljötillståndet, d.v.s. blandavfallet som slutdeponeras på utvidgningsområdet har behandlats mekaniskt-biologiskt i behandlingsanläggningen för blandavfall.

	Alternativ 2: Obehandlat blandavfall slutdeponeras på utvidgningsområdet.

	Alternativ 3:
		3A. Blandavfall som har behandlats mekaniskt i en anläggning slutdeponeras på utvidgningsområdet. Dessutom bereds möjlighet att slutdeponera normal aska som uppstår vid förbränning av avfallsbränsle som har som har avskiljts vid anläggningsbehandling.

		3B. På utvidgningsområdet bereds möjlighet att slutdeponera normal aska som uppstår vid förbränning av avfallsbränsle som har avskiljts vid anläggningsbehandling samt vid förbränning av siktrest från mekanisk behandling.

		3C. På utvidgningsområdet bereds möjlighet att slutdeponera normal aska som uppstår vid förbränning av förbehandlat blandavfall.

I alternativen 2 och 3 granskas dessutom mängden övriga avfallskomponenter som slutdeponeras på utvidgningsområdet.

PROJEKTANSVARIG

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, SAD

YTTERLIGARE UPPGIFTER

Konsekvensbeskrivning är framlagt till påseende för allmänheten 21.11.2005 - 19.1.2006 på följande platser:

- Esbo miljöcentral, Kyrkträskvägen 6 B, 4 vån. 02770 ESBO
- Kyrkslätts kommunalkansli, kundtjänst, Stationsvägen 3 B, 02400 KYRKSLÄTT
- Internet: http://www.ytv.fi

Nylands miljöcentrals utlåtande kommer att finnas till påseende i början av mars på Internet:  www.ymparisto.fi/uus

Ytterligare uppgifter om projektet ges av miljöchef Juha Uuksulainen tfn (09) 156 11 från SAD och enhetschef Hannu Karhu tfn (09) 156 41 från Plancenter.
	
Tilläggsuppgifter om miljökonsekvensbedömningen ges även av överinspektör Jorma Jantunen tfn 020 490 101 vid  Nylands miljöcentral.

PROJEKTET PRESENTERAS FÖR ALLMÄNHETEN

Projektet presenteras för allmänheten torsdagen 1.12.2005 kl 18.00 i kontorsbyggnaden på SAD:s avfallshanteringscentralen, Käringmossevägen 8, Esbo.

FRAMFÖRANDE AV ÅSIKTER

Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivning kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 19 januari 2006.
Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors
Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors
E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Helsingfors den 18 november 2005			NYLANDS MILJÖCENTRAL